**Prílohe č. 1 k Výzve na predkladanie ponúk**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Projekt: „Výstavba detského ihriska v meste Spišská Stará Ves“** | | | |
|  | **Položka** | **MJ** | **Počet MJ** |
| 1. | **Hojdačka reťazová, dvojmiestna -** Bezúdržbová konštrukcia – oceľová zabezpečená proti korózii, maľovaná práškovo, profil o rozmere minimálne 9 x 9 cm, na konci konštrukcií sú ochranné plastové krytky, konštrukcia má oceľové pozinkované podstavy.  Sedadlá – pevná guma s hliníkovou výstužou, 1x sedadlo pre väčšie deti, 1x sedadlo pre menšie deti s operadlom po celom obvode.  Reťaze – nerezové .  Ochranné prvky – na zabránenie vzniku úrazov sú použité ochranné plastové krytky. | ks | 1 |
| 2. | **Hojdačka na pružine -** Telo hojdačky – HDPE.  Pružina – galvanizovaná oceľová konštrukcia upravená práškovaním.  Ochranné prvky – na zabránenie vzniku úrazov sú použité ochranné plastové krytky.  Rozmery prvku: min dĺžka 0,85 x min šírka 0,22 x min výška 0,7 m  Rozmery bezpečnostnej zóny: min dĺžka 3,25 x min šírka 2,64 m | ks | 3 |
| 3. | **Herná zostava -** Zostava pozostáva min z dvoch šmýkačiek, min jednej steny s lezeckými úchytmi a min jednej lanovej lezeckej steny. Výška podestov jednej šmýkačky je min 0,9 m a druhej šmýkačky min 1,5m, výška podestov  lanovej lezeckej steny a steny s lezeckými úchytmi je min 1,5 m.Základná konštrukcia bezúdržbová- štvorvrstvové lepené hranoly o rozmere min 10x10 cm, potiahnuté zmesou farebného gumového granulátu a polyuretánu, na konci konštrukcií sú ochranné plastové krytky, konštrukcia má oceľové pozinkované podstavy.Šmýkačky – nerezové s bokmi HDPE. | ks | 1 |
| 4. | **Kolotoč -** Vyrobené z celokovovej konštrukcie , ktorá je povrchovo upravená žiarovým zinkovaním a povrchovo upravená komaxitoaním - podlaha kolotoča je vyrobená z hliníkového plechu s protišmykovou úpravou - kolotoče sú kotvené pevným žiarovozinkovým základom s vysokopevným uzavretým ložiskom - sedenia kolotoča P409 sú vyrobené z HDPE plastu | ks | 1 |
| 5. | **Hojdačka váhadlová -** Bezúdržbová konštrukcia –oceľová, zabezpečená proti korózií, maľovaná práškovo o rozmere 9 x 9 cm,  konštrukcia má nosný oceľový rám s teflónovým ložiskom.  Dorazy – gumové. Oceľové časti – zabezpečené proti korózii, maľované práškovo. | ks | 1 |
| 6. | **Povrch detského ihriska – gumová dlažba komplet pod prvky: Hojdačka reťazová, dvojmiestna, Hojdačka na pružine, Herná zostava a Hojdačka váhadlová**  Na bezpečnostný povrch bude použitá gumová dlažba, rozmer 500 x 500 mm, hr. 50 a 60 mm- v závislosti od výšky pádu herných prvkov, podľa normy STN-EN 1177. | m2 | 70 |
| 7. | **Prístupový chodník –** zámková dlažba | m2 | 10 |